Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Flaş

## Flaş

1. Kontrol düğmesi üstünde (Flaş) tuşuna basın.

1. Kontrol düğmesiyle istenilen modu seçin.

| (Otomatik) | Arka ışığı olduğu zaman veya karanlık yerlerde flaş otomatik olarak çalışır.
| (Açık) | Flaş daima çalışır.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş daima çalışır. Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
| (Kapalı) | Flaş çalışmaz.

Flaşlı fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak noktalar” gözüktüğü zaman
Buna mercek yakınındaki havada asılı parçacıklar (toz, polen, vb.) neden olur. Fotoğraf makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak gözükürler.
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı ışıklandırın ve özneyi flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin. ([Kapalı] otomatik olarak seçilir.)

Notlar

- Flaş iki kez çakar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken, görüntülenir.

- Seri çekim veya braket çekimi sırasında flaşı kullanamazsınız.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön