Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > Manuel Pozlandırmalı Çekim

## Manuel Pozlandırmalı Çekim

Örtücü hızını ve diyafram açıklığı değerini elle ayarlayarak istediğiniz pozlamayla çekim yapabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Manuel Pozlandırmalı Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol düğmesi üstünde tuşuna basın.

1. Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) kontrol düğmesini kullanarak seçin.

Kontrol düğmesi | Özellik
| Dönüş
| Deklanşör hızı
| Diyafram Açıklığı (F değeri)

- 1/1600 ila 30 saniye arasından bir örtücü hızı seçin.

- Zum tam W'ye ayarlandığı zaman, F3,5 veya F8 (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığında) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.
  Zum tam T'ye ayarlandığı zaman, F5,5 veya F13 (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığında) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.

1. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın.

Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) ayarlama
Değerler (A) ve fotoğraf makinesine göre doğru olan pozlama arasındaki fark ekranda bir EV değeri (B) olarak gözükür.

- 0EV fotoğraf makinesine göre en uygun olan değerdir.

- Örtücü hızı bir saniye veya daha yavaş olduğu zaman, örtücü hızı [”] ile, örneğin [1”] şeklinde gösterilir.

- Örtücü hızını daha yavaşa ayarladığınız zaman, titreşim etkilerini önlemek için bir tripod kullanılması tavsiye edilir.

- Örtücü hızı belli bir hızın altına düşünce, görüntü gürültüsünü azaltmak için NR yavaş örtücü işlevi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gözükür.

- Düşük örtücü hızları seçerseniz verilerin işlenmesi zaman alır.

Notlar

- Sizin ayarlarınızla doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama pozlamanın yeniden ayarlanması önerilir.

- Flaş [Açık] veya [Kapalı] olarak ayarlanır.

- Zamanlayıcı [Kendi portrem Tek Kişi] veya [Kendi portrem İki Kişi] olarak ayarlandığı zaman, örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) ayarlayamazsınız.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön