Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > DRO

## DRO

Otomatik Program veya Manuel Pozlamalı Çekim modunda, fotoğraf makinesi çekim sahnesini analiz eder ve görüntü kalitesini iyileştirmek için parlaklığı ve kontrastı otomatik olarak düzeltir.
DRO bir görüntünün aydınlık ve karanlık parçaları arasındaki farkı otomatik olarak en uygun duruma getiren “Dynamic Range Optimizer” işlevi için kullanılan kısaltmadır.

1. MENU (DRO) istenilen mod

| (Kapalı) | Ayarlamaz.
| (DRO standard) | Görüntünün parlaklığını ve kontrastını otomatik olarak ayarlar.
| (DRO plus) | Görüntü parlaklığını ve kontrastını otomatik olarak ve kuvvetli şekilde ayarlar.

Notlar

- Çekim koşullarına bağlı olarak, düzeltme etkilerini elde etmek mümkün olmayabilir.

- [DRO plus] seçilmiş olduğu zaman ISO değeri için sadece [ISO AUTO] veya [ISO 80] ila [ISO 800] arasından değerler ayarlanabilir.

En üste geri dön