Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Додатковий режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а тоді знімає. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта (виявлення руху).
Фотоапарат розпізнає такі типи сцен. Коли фотоапарат визначить оптимальну сцену, на екрані відобразиться піктограма та назва відповідного параметра.
(Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло), (Портрет у контр. світлі), (Пейзаж), (Макро), (Портрет)

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Інтелект. авторег.).

1. MENU (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування і здійснить зйомку зображення.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає (Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), він автоматично змінює налаштування і виконує зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд. Якщо увімкнено функцію [Уникнення закритих очей], буде автоматично відзнято 2 зображення та вибрано зображення об’єкта зйомки з відкритими очима. [Додатково]

Примітки

- Функція розпізнавання сцени недоступна, якщо виконується зйомка у режимі цифрового наближення.

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] та [Вимк.].

- Сцени в режимі (Сутінки зі штативом) іноді неможливо розпізнати в середовищі, у якому вібрації передаються фотоапарату, навіть якщо його зафіксовано на штативі.

- Якщо сцена розпізнається як (Сутінки зі штативом), часом застосовується довга витримка. Під час зйомки тримайте фотоапарат нерухомо.

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватись.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Додатковий режим

Якщо пристрій розпізнає сцени (Сутінки), (Портрет у сутінках), (Сутінки зі штативом), (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), які виявляють тенденцію до розмитості, у режимі [Розширений] фотоапарат виконує послідовну зйомку двох зображень із різними налаштуваннями. Можна вибрати потрібне зображення із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з підвищеною чутливістю і зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з іще довшою витримкою без збільшення чутливості
| Зйомка в режимі повільної синхронності, коли спалах спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону (DRO plus)
| Зйомка зі спалахом, який спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя і фону (DRO plus)

* Коли для режиму [Спалах] встановлено значення [Авто].
Що таке функція уникнення закритих очей?
Коли вибрано режим [Розширений], фотоапарат автоматично виконує послідовну зйомку двох зображень* у разі розпізнавання режиму (Портрет). Фотоапарат автоматично вибере, відтворить і запише зображення, на якому об’єкт не кліпнув очима. Якщо очі заплющені на обох зображеннях, з’явиться повідомлення «Розпізнано закриті очі».
*окрім випадків, коли спрацьовує спалах/встановлено довгу витримку
Нагору