Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. серійної зйомки

## Налашт. серійної зйомки

Можна вибрати режим одинарного зображення (одне зображення) або режим пакетної зйомки.

1. MENU (Налашт. серійної зйомки) потрібний режим

| (Один) | Фотоапарат робить одинарний знімок.
| (Серія) | У разі натиснення і утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 100 зображень поспіль одним пакетом.

Примітки

- Коли для пункту [Спалах] встановлено значення [Вимк.].

- У разі зйомки з автоспуском записується лише одне зображення.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштувань розміру зображення.

- [Фокус], [Баланс білого] та [EV] налаштовано для першого зображення, і ці параметри також застосовуються для інших зображень.

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, пакетна зйомка припиняється.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору