Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір зображ./Розмір панор. зображення

## Розмір зображ./Розмір панор. зображення

Розмір зображення у режимі зйомки фотографій
Розмір зображення у режимі простої зйомки
Розмір зображення у режимі панорамної зйомки
Розмір зображення у режимі відео
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки зображень.
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей відображатиметься у випадку друку зображення на папері великого формату. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.

1. MENU (Розмір зображ.)/ (Розмір панор. зображення) потрібний напрямок

Про «якість зображення» і «розмір зображення»
Цифрове зображення є сукупністю маленьких точок, що називаються пікселями.
Якщо зображення містить велику кількість пікселів (A), воно має великий розмір, займає багато місця у пам’яті і відображає найменші деталі. «Розмір зображення» визначається кількістю пікселів. Хоча на екрані фотоапарата різницю помітити неможливо, відображення дрібних деталей і тривалість обробки даних відрізняються, коли зображення друкується або відтворюється на екрані комп’ютера.

1. Розмір знімка: 16M

4608 пікселів × 3456 пікселів = 15925248 пікселів

1. Розмір знімка: VGA

640 пікселів × 480 пікселів = 307200 пікселів
Багато пікселів
(Висока якість зображення і великий розмір файлу)
Мало пікселів
(Низька якість зображення, проте малий розмір файлу)

### Розмір зображення у режимі зйомки фотографій

| Розмір знімка | Призначення | Кількість зображень | Друк
| (4608×3456) | Для відбитків до формату A3+ | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Для знімків від 10×15 см до розміру A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, або панорамних знімків обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення у режимі простої зйомки

| Великий | Виконується зйомка зображень розміром [16M].
| Малий | Виконується зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення у режимі панорамної зйомки

| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.

### Розмір зображення у режимі відео

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більший розмір даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то плавнішим буде відтворення зображення.
Відео, відзняте цим фотоапаратом, зберігається у форматі MPEG-4 (приблизно 30 кадрів за секунду, послідовний формат, аудіо AAC, формат MP4).

| Розмір відеозображення | Середня швидкість потоку | Призначення
| 1280x720 (Високоякісна) | 9 Мбіт/с | Зйомка відео найвищої якості для відтворення на екрані телевізора високої чіткості.
| 1280x720 (Стандарт) | 6 Мбіт/с | Зйомка відео стандартної якості для відтворення на екрані телевізора високої чіткості.
| VGA | 3 Мбіт/с | Зйомка у форматі зображення, що підходить для веб-завантаження.

Примітка

- Телефотозйомка здійснюється у випадку, якщо для відеозйомки встановлено розмір зображення [VGA].

Нагору