Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налашт. > COMPONENT

## COMPONENT

Здійснюється вибір типу вихідного відеосигналу SD або HD (1080i) відповідно до типу телевізора, який з’єднано з фотоапаратом за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо).
Використовуйте перехідний кабель сигналу високої чіткості сумісний з Type3a (продається окремо).

1. MENU (Налаштування) (Основні налашт.) [COMPONENT] потрібний режим

| HD(1080i) | Цей пункт встановлюється для підключення фотоапарата до телевізора високої чіткості, що підтримує стандарт 1080i.
| SD | Цей пункт встановлюється для підключення фотоапарата до телевізора, який не підтримує стандарт сигналу HD(1080i).

Примітка

- Під час відеозйомки, коли фотоапарат з’єднано з телевізором за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо), зображення, отримане під час зйомки, не відображається на екрані телевізора.

Нагору