Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налаштування брекетингу

## Налаштування брекетингу

Можна встановити тип пакетної зйомки зі зміною експозиції. Режим пакетної зйомки зі зміною експозиції передбачає зйомку 3 зображень поспіль - кожне з іншою величиною експозиції. Це дає змогу вибрати оптимальний знімок.

1. MENU (Налаштування брекетингу) потрібний режим

| (Вимк.) | Функція пакетної зйомки зі зміною експозиції не застосовується.
| (EXP±0,3) | Зйомка 3 зображень зі зміщеною експозицією в такому порядку: яскраве, стандартне, затемнене. Чим більша величина кроку, тим більше зміщення величини експозиції.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Баланс білого) | Зйомка 3 зображень зі зміщеним балансом білого в такому порядку: поточний тон кольору, ближче до синього і ближче до червоного. Якщо встановити для пункту [Баланс білого] інше значення, аніж [Авто], тон кольору зміниться з урахуванням вибраного балансу білого.

Примітки

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору