Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перегляд зображень на екрані телевізора > Перегляд зображень на телевізорі високої чіткості (HD) > Перегляд зображень на екрані телевізора високої чіткості за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо)

## Перегляд зображень на екрані телевізора високої чіткості за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо)

Підключіть фотоапарат до телевізора високої чіткості за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо). Використовуйте перехідний кабель сигналу високої чіткості сумісний з Type3a (продається окремо).

1. Вимкніть фотоапарат і телевізор.

1. Прикріпіть перехідний адаптер (D) до перехідного кабелю вихідного сигналу високої (C) (продається окремо) і під’єднайте фотоапарат до телевізора високої чіткості (HD) за допомогою відповідного кабелю.

A: КОМПОНЕНТНИЙ ВІДЕОВХІД
B: АУДІО
C: Перехідний кабель вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо)
D: Перехідний адаптер (перехідний адаптер постачається разом із Type3a-сумісним перехідним кабелем вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо)).
E: Універсальний роз'єм

1. Увімкніть телевізор і встановіть вхідний сигнал.

1. Натисніть кнопку (відтворення) для увімкнення фотоапарата.

Зняті фотоапаратом зображення буде відображено на екрані телевізора. Виберіть потрібне зображення за допомогою кнопки керування.
«PhotoTV HD»
Цей фотоапарат сумісний із стандартом «PhotoTV HD».
Завдяки підключенню телевізора Sony, сумісного з «PhotoTV HD», за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо) до джерела вихідного відеосигналу високої чіткості (1080i) можна насолоджуватися надзвичайною якістю знімків.

- Стандарт «PhotoTV HD» дозволяє відобразити невловиму текстуру і колір зображення до найдрібнішої деталі.

- Потрібно змінити налаштування телевізора. Детальніше див. інструкцію з користування телевізора.

Примітки

- У разі використання телевізора відтворювати зображення у простому режимі неможливо.

- Зображення, зняті з роздільною здатністю [VGA], у форматі високої чіткості відтворити неможливо.

- Під час відеозйомки, коли фотоапарат з’єднано з телевізором за допомогою перехідного кабелю вихідного сигналу високої чіткості (продається окремо), зображення, отримане під час зйомки, не відображається на екрані телевізора.

- Перш ніж користуватися цією функцією, виберіть MENU (Налаштування) (Основні налашт.), щоб встановити значення [HD(1080i)] для пункту [COMPONENT].

- У разі використання фотоапарата за кордоном, можливо, буде необхідно перемкнути вихідний відеосигнал відповідно до системи телевізійного мовлення, що там використовується. [Додатково]

Пов’язані розділи
COMPONENT
Нагору