Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Hvidbalance

## Hvidbalance

Sådan optages grundlæggende hvid farve i tilstanden [1 tryk indst.]
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion, hvis billedfarven forekommer unaturlig.

1. MENU (Hvidbalance) ønsket tilstand

| (Auto) | Justerer automatisk hvidbalancen, så farverne fremstår naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, natscener, neonskilte, fyrværkeri osv.
| (Skyer) | Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
| (Fluoresce. hvidbalance 1) (Fluoresce. hvidbalance 2) (Fluoresce. hvidbalance 3) | [Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende belysning om dagen.
| (Skinnende) | Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk belysning, f.eks. i et fotostudie.
| (Blitz) | Justerer for blitzforholdene.
| (Et tryk) | Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Brug denne tilstand, når [Auto] og andre indstillinger ikke giver nøjagtige farver.
| (1 tryk indst.) | Gemmer den grundlæggende hvide farve, som kan bruges i tilstanden [Et tryk]. [Detaljer]

Indvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys (Hvid som standard)
Skyer (Blåligt)
Fluorescerende lys (Grønt farveskær)
Skinnende (Rødligt)
Bemærkninger

- Ved optagelse med blitz i en anden tilstand end [Blitz] indstilles [Hvidbalance] til [Auto].

- Når [Blitz] er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].

- [1 tryk indst.] kan ikke vælges, mens blitzen oplades.

### Sådan optages grundlæggende hvid farve i tilstanden [1 tryk indst.]

1. Indram en hvid genstand, f.eks. et stykke papir, som udfylder skærmen med samme lysforhold, som du vil optage motivet.

1. MENU (Hvidbalance) [1 tryk indst.] på kontrolknappen

Skærmen bliver midlertidigt sort, og når hvidbalancen er blevet justeret og gemt i hukommelsen, vises optageskærmen igen.
Bemærkninger

- Hvis indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke indstilles. Brug automatisk hvidbalance.

- Ryst eller slå ikke kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.

- Hvis blitzen er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen i forhold til det lys, som blitzen afgiver.

Relaterede emner
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top