Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Weißabgleich

## Weißabgleich

So speichern Sie den Referenzweißwert im Modus [Ein-Tasten-Einst.]
Damit können Sie die Farbtöne den jeweiligen Lichtverhältnissen anpassen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Farben des Bildes unnatürlich wirken.

1. MENU (Weißabgleich) gewünschter Modus

| (Auto) | Stellt den Weißabgleich automatisch ein, so dass die Farben natürlich erscheinen.
| (Tageslicht) | Anpassung an die Lichtverhältnisse im Freien an einem schönen Tag, an Abend- und Nachtszenen, an Neonlicht, Feuerwerk usw.
| (Bewölkung) | Anpassung an Bewölkung oder Schatten.
| (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3) | [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1]: Anpassung an weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2]: Anpassung an natürlich weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3]: Anpassung an tageslichtweißes Leuchtstofflampenlicht.
| (Glühlampe) | Anpassung an Glühlampenlicht oder an helle Beleuchtung, wie z. B. in einem Fotostudio.
| (Blitz) | Anpassung an den Blitz.
| (Ein-Tasten-Druck) | Anpassung des Weißabgleichs an die Lichtquelle. Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Farben bei [Auto] und anderen Einstellungen unnatürlich wirken.
| (Ein-Tasten-Einst.) | Speichert den Weißwert, der im Modus [Ein-Tasten-Druck] verwendet werden soll. [Details]

Wirkung der Lichtverhältnisse
Die Farben des Motivs hängen von den Lichtverhältnissen ab.
Die Farbtöne werden automatisch eingestellt, können mit der Weißabgleichfunktion aber auch manuell eingestellt werden.
Tageslicht (Weiß als Standard)
Bewölkung (Bläulich)
Leuchtstofflampen (Grünstich)
Glühlampen (Rötlich)
Hinweise

- Wenn Sie in einem anderen Modus als [Blitz] mit dem Blitz aufnehmen, wird [Weißabgleich] auf [Auto] eingestellt.

- Wenn [Blitz] auf [Ein] oder [Langzeit-Synchro] eingestellt ist, kann für den Weißabgleich nur [Auto], [Blitz], [Ein-Tasten-Druck] oder [Ein-Tasten-Einst.] eingestellt werden.

- [Ein-Tasten-Einst.] kann nicht ausgewählt werden, während der Blitz geladen wird.

### So speichern Sie den Referenzweißwert im Modus [Ein-Tasten-Einst.]

1. Richten Sie die Kamera unter denselben Lichtverhältnissen, unter denen auch das eigentliche Motiv aufgenommen werden soll, so auf ein weißes Objekt, wie z. B. ein weißes Blatt Papier, dass dieses das Bild vollständig ausfüllt.

1. MENU (Weißabgleich) [Ein-Tasten-Einst.] auf der Steuertaste

Der Bildschirm wird für einen Moment schwarz, der Weißabgleich wird vorgenommen, der Weißwert wird gespeichert und dann erscheint wieder der Aufnahmebildschirm.
Hinweise

- Wenn die Anzeige während der Aufnahme blinkt, wurde kein Weißabgleich vorgenommen oder er lässt sich nicht vornehmen. Verwenden Sie den automatischen Weißabgleich.

- Schütteln und stoßen Sie die Kamera nicht, solange [Ein-Tasten-Einst.] ausgeführt wird.

- Wenn der Blitzmodus auf [Ein] oder [Langzeit-Synchro] eingestellt ist, wird der Weißabgleich an die Lichtverhältnisse bei ausgelöstem Blitz angepasst.

Verwandtes Thema
MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben