Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Belichtungsreihen-Einstlg.

## Belichtungsreihen-Einstlg.

Sie können den Typ der Belichtungsreihenaufnahme auswählen. Im Belichtungsreihenmodus wird eine Serie von 3 Bildern aufgenommen, wobei die Einstellungen geändert werden. Anschließend können Sie das beste Bild auswählen.

1. MENU (Belichtungsreihen-Einstlg.) gewünschter Modus

| (Aus) | Es erfolgt keine Belichtungsreihenaufnahme.
| (EXP±0.3) | Eine Serie von 3 Bildern mit geänderter Belichtung wird in folgender Reihenfolge aufgenommen: normal, dunkel und hell. Je höher der Belichtungsstufenwert, desto stärker die Verschiebung des Belichtungswerts.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Weißabgleich) | Eine Serie von 3 Bildern mit geändertem Weißwert wird in folgender Reihenfolge aufgenommen: aktueller Farbton, verstärkte Blautöne, verstärkte Rottöne. Wenn Sie [Weißabgleich] auf einen anderen Wert als [Auto] setzen, wird der Farbton auf der Basis des ausgewählten Weißwerts verschoben.

Hinweis

- Sie können [Weißabgleich] nicht auswählen, wenn der Moduswahlknopf auf (Szenenwahl) eingestellt ist.

Verwandtes Thema
Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben