Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Aufn. mit manueller Belichtung

## Aufn. mit manueller Belichtung

Sie können beim Aufnehmen die gewünschte Belichtung verwenden, indem Sie die Verschlusszeit und den Blendenwert manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Aufn. mit manueller Belichtung).

1. Drücken Sie auf der Steuertaste.

1. Wählen Sie die Verschlusszeit und den Blendenwert (F-Wert) mit der Steuertaste aus.

Steuertaste | Funktion
| Eingabe
| Verschlusszeit
| Blende (F-Wert)

- Wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 1/1600 und 30 Sekunden.

- Wenn der Zoom ganz auf W eingestellt ist, können Sie als Blendenwert F3,3 oder F8,0 einstellen (sofern Sie den internen ND-Filter (Neutral Density) verwenden).
  Wenn der Zoom ganz auf T eingestellt ist, können Sie als Blendenwert F5,9 oder F14 einstellen (sofern Sie den internen ND-Filter (Neutral Density) verwenden).

1. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

Einstellen von Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
Der Unterschied zwischen den Einstellungen und der von der Kamera als geeignet ermittelten Belichtung wird als EV-Wert auf dem Bildschirm angezeigt.
A: Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
B: EV-Wert

- Bei einem Wert von 0 EV entspricht die eingestellte Belichtung der Belichtung, die von der Kamera als besonders geeignet ermittelt wurde.

- Verschlusszeiten von einer Sekunde und länger werden durch [”] angezeigt, z. B. [1”].

- Bei längeren Verschlusszeiten empfiehlt sich der Einsatz eines Stativs, um Verwacklungen aufgrund von Vibrationen zu vermeiden.

- Wenn die Verschlusszeit über einen bestimmten Wert steigt, wird automatisch die Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung (NR) aktiviert, um das Bildrauschen zu verringern, und erscheint auf dem Bildschirm.

- Bei längeren Verschlusszeiten dauert die Verarbeitung der Daten länger.

Hinweise

- Wenn sich mit Ihren Einstellungen keine gute Belichtung erzielen lässt, blinken die Anzeigen für die Einstellwerte auf dem Bildschirm, sobald der Auslöser halb nach unten gedrückt wird. Sie können unter diesen Bedingungen aufnehmen, aber eine erneute Einstellung der Belichtung wird empfohlen.

- Sie können Verschlusszeit und Blende (F-Wert) nicht auswählen, wenn der Selbstauslöser auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen] eingestellt ist.

Verwandtes Thema
Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben