Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Fokus

## Fokus

Fokussierung auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands
Damit können Sie die Fokussiermethode wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, im Autofokus eine ausreichende Scharfstellung zu erzielen.
AF ist die Abkürzung für „Autofokus“, eine Funktion, die den Fokus automatisch einstellt.
Der gewählte AF-Messzonensucherrahmen erscheint auf dem Bildschirm.

1. MENU (Fokus) gewünschter Modus

| (Multi-AF) | Automatische Fokussierung auf ein Motiv in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb gedrückt halten, wird ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich angezeigt. Wenn die Gesichtserkennungsfunktion aktiv ist, haben Gesichter für den Autofokus Vorrang.
| (Center-AF) | Automatische Fokussierung auf ein Motiv in der Mitte des Sucherrahmens. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der AF-Speicherfunktion verwenden, können Sie das Bild in der gewünschten Art und Weise konzipieren.
| (Spot-AF) | Automatische Fokussierung auf ein sehr kleines Objekt oder einen engen Bereich. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der AF-Speicherfunktion verwenden, können Sie das Bild in der gewünschten Art und Weise konzipieren. Halten Sie die Kamera ruhig, damit das Motiv im AF-Messzonensucherrahmen bleibt.

Hinweise

- Wenn Sie [Digitalzoom] oder [AF-Hilfslicht] verwenden, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und mit einer gepunkteten Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera vorrangig auf Motive um die Bildschirmmitte.

- Wenn die Fokusnachführung aktiviert ist, fokussiert die Kamera vorrangig auf das Motiv, das verfolgt werden soll.

### Fokussierung auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Motiv unscharf ist:

1. Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Motiv im AF-Messzonensucher (A) befindet, und halten Sie den Auslöser halb nach unten gedrückt, um auf das Motiv zu fokussieren (AF-Speicher).

1. Wenn die AE/AF-Speicheranzeige (B) zu blinken aufhört und stetig leuchtet, bewegen Sie die Kamera auf den ursprünglichen Bildausschnitt zurück und drücken Sie den Auslöser ganz nach unten.

- Solange Sie den Auslöser nicht ganz nach unten drücken, können Sie das Fokussieren so oft wie nötig wiederholen und ausprobieren.

Verwandtes Thema
Fokusnachführung
MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben