Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Αναγνώριση σκηνής

## Αναγνώριση σκηνής

Λειτουργία Προηγμένο
Η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και μετά πραγματοποιεί τη λήψη. Όταν ανιχνευτεί κίνηση, η ευαισθησία ISO αυξάνεται ανάλογα με την κίνηση για να μειωθεί το θόλωμα του θέματος. Όταν η μηχανή ρυθμιστεί στη λειτουργία Ευφυές αυτόματο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία [Προηγμένο], με την οποία η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα λήψη δύο εικόνων.
Στην Αναγνώριση σκηνής, η θέση ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Η θέση εξαρτάται από το εάν η μηχανή αναγνωρίζει μια σκηνή ή κατάσταση. Εάν η μηχανή αναγνωρίσει μια σκηνή, στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται εικονίδια και οδηγοί, όπως τα (Πορτραίτο), (Νήπιο), (Πορτραίτο τη νύχτα), (Νυχτερινό σκηνικό), (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), (Οπίσθιος φωτισμός), (Τοπία), (Μάκρο), (Φως προβολέα) ή (Χαμηλό φως). Εάν η μηχανή αναγνωρίσει μια κατάσταση, στη δεύτερη γραμμή εμφανίζονται εικονίδια, όπως τα (Τρίποδο) ή (Μετακίνηση). Η μηχανή μπορεί να αναγνωρίσει τη σκηνή και την κατάσταση ή μόνο το ένα από τα δύο.

1. MENU (Αναγνώριση σκηνής) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει τη σκηνή, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις και κάνει λήψη της εικόνας.
| (Προηγμένο) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει τη σκηνή, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις. Όταν η μηχανή αναγνωρίσει τις σκηνές (Νυχτερινό σκηνικό), (Πορτραίτο τη νύχτα), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση και φωτογραφίζει μια άλλη εικόνα. Όταν πραγματοποιήσετε λήψη δύο εικόνων διαδοχικά, η ένδειξη + στο εικονίδιο θα γίνει πράσινη. Όταν γίνει λήψη δύο καρέ, οι δύο εικόνες εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη αμέσως μετά τη λήψη. Όταν εμφανίζεται η ρύθμιση [Μείωση κλ. ματιών], γίνεται αυτόματη λήψη 2 εικόνων και επιλέγεται αυτόματα η εικόνα στην οποία τα μάτια είναι ανοιχτά. [Πληροφ.]

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αναγνώρισης σκηνής δεν ενεργοποιείται, όταν πραγματοποιείτε λήψη εικόνων με χρήση του ψηφιακού ζουμ.

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις φλας είναι [Αυτόματα] και [Όχι].

- Αυτές οι σκηνές ενδέχεται να μην αναγνωριστούν ανάλογα με την περίπτωση.

- Στη λειτουργία Παρακολούθησης εστίασης, δεν αναγνωρίζονται οι σκηνές (Πορτραίτο), (Νήπιο), (Πορτραίτο τη νύχτα) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.).

- Εάν προκαλούνται δονήσεις από το περιβάλλον οι οποίες μεταφέρονται στη μηχανή και αναγνωρίζονται ταυτόχρονα η ρύθμιση (Τρίποδο) και το (Νυχτερινό σκηνικό), ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται οι συνθήκες της ρύθμισης (Τρίποδο).

- Ορισμένες φορές το κλείστρο είναι αργό, όταν αναγνωρίζονται ταυτόχρονα οι συνθήκες των ρυθμίσεων (Τρίποδο) και (Νυχτερινό σκηνικό). Διατηρήστε τη μηχανή σταθερή κατά τη λήψη.

### Λειτουργία Προηγμένο

Στη λειτουργία [Προηγμένο], η μηχανή πραγματοποιεί λήψη δύο εικόνων διαδοχικά με τις ρυθμίσεις να διαφέρουν όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν αναγνωρίσει τις σκηνές (Νυχτερινό σκηνικό), (Πορτραίτο τη νύχτα), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), οι οποίες τείνουν να θολώνουν ή όταν αναγνωρίσει ταυτόχρονα τις συνθήκες των ρυθμίσεων (Νυχτερινό σκηνικό) και (Τρίποδο). Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από τις δύο εικόνες των οποίων έγινε λήψη.

| Πρώτη εικόνα* | Δεύτερη εικόνα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη την ευαισθησία και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό με οδηγό το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη ευαισθησία με το πρόσωπο ως οδηγό και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με πιο αργή ταχύτητα κλείστρου χωρίς αύξηση της ευαισθησίας
| Πραγματοποιεί λήψη με το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με τη φωτεινότητα και την αντίθεση του φόντου προσαρμοσμένες
| Πραγματοποιεί λήψη με το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας ως οδηγό | Πραγματοποιεί λήψη με τη φωτεινότητα και την αντίθεση του προσώπου και του φόντου προσαρμοσμένες

* Όταν το [Φλας] έχει οριστεί σε [Αυτόματα].
Τι είναι η λειτουργία Μείωσης κλειστών ματιών;
Όταν έχει οριστεί η επιλογή [Προηγμένο], η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα διαδοχική λήψη δύο εικόνων*, όταν αναγνωρίσει τις σκηνές (Πορτραίτο) ή (Νήπιο). Η μηχανή θα επιλέξει, θα εμφανίσει και θα εγγράψει αυτόματα την εικόνα, στην οποία τα μάτια του θέματος δεν είναι κλειστά. Εάν τα μάτια είναι κλειστά και στις δύο εικόνες, εμφανίζεται το μήνυμα "Εντοπίστηκαν κλειστά μάτια".
* εκτός από την περίπτωση που το φλας ανάβει στροβοσκοπικά/ όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή
Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή