Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Λήψη με χειροκίνητη έκθεση

## Λήψη με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να φωτογραφίσετε με την αγαπημένη σας έκθεση, ρυθμίζοντας χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση (Λήψη με χειροκίνητη έκθεση).

1. Πατήστε το στο κουμπί ελέγχου.

1. Επιλέξτε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος (τιμή F) με το κουμπί ελέγχου.

Κουμπί ελέγχου | Δυνατότητα
| Επιστροφή
| Ταχύτητα κλείστρου
| Διάφραγμα (τιμή F)

- Επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου από 1/1600 δευτερόλεπτα έως 30 δευτερόλεπτα.

- Όταν το ζουμ έχει οριστεί πλήρως στο σημείο W, μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή διαφράγματος από τις τιμές F3,3 ή F8,0 (κατά τη χρήση με το εσωτερικό φίλτρο ND (Ουδέτερης πυκνότητας)).
  Όταν το ζουμ έχει οριστεί πλήρως στο σημείο T, μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή διαφράγματος από τις τιμές F5,9 ή F14 (κατά τη χρήση με το εσωτερικό φίλτρο ND (Ουδέτερης πυκνότητας)).

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να πραγματοποιήσετε λήψη της εικόνας.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος (τιμή F)
Η διαφορά μεταξύ των ρυθμίσεων και της έκθεσης που κρίνεται καταλληλότερη από τη μηχανή εμφανίζεται ως τιμή EV στην οθόνη.
A: Ταχύτητα κλείστρου/διάφραγμα (τιμή F)
B: Τιμή EV

- Η τιμή 0EV είναι η τιμή που κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη από τη μηχανή.

- Όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι ίση με ένα δευτερόλεπτο ή πιο αργή, η ταχύτητα κλείστρου υποδεικνύεται από το σύμβολο [”], για παράδειγμα, [1”].

- Αν ορίσετε πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, συνιστάται η χρήση τριπόδου για την αποφυγή των επιπτώσεων από τυχόν δονήσεις.

- Όταν η ταχύτητα του κλείστρου γίνει πιο αργή από μια συγκεκριμένη ταχύτητα, η λειτουργία αργής ταχύτητας κλείστρου NR (Noise Reduction) ενεργοποιείται αυτόματα για να μειωθούν τα παράσιτα στην εικόνα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

- Αν επιλέξετε αργές ταχύτητες κλείστρου, χρειάζεται χρόνος για την επεξεργασία των δεδομένων.

Σημειώσεις

- Αν με τις ρυθμίσεις σας δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση, οι ενδείξεις της τιμής ρύθμισης στην οθόνη θα αναβοσβήνουν όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη σε αυτή την κατάσταση, αλλά συνιστάται να ρυθμίσετε εκ νέου την έκθεση.

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος (τιμή F) όταν ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί στη ρύθμιση [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

Σχετικό θέμα
Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή