Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Eye-Fi

## Eye-Fi

Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi
Ρυθμίζει αν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία ανεβάσματος μιας κάρτας Eye-Fi (εμπορικά διαθέσιμη), όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα Eye-Fi με αυτή τη μηχανή. Η επιλογή [Eye-Fi] εμφανίζεται μόνο όταν η κάρτα Eye-Fi είναι τοποθετημένη στη μηχανή.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Eye-Fi] επιθυμητή λειτουργία

| Ναι | Χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος. Το εικονίδιο εμφάνισης της λειτουργίας Eye-Fi στην οθόνη αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία επικοινωνίας της κάρτας Eye-Fi. Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για αποστολή. Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για ανέβασμα. Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης. Η κάρτα Eye-Fi εκτελεί ανέβασμα εικόνων. Προέκυψε σφάλμα.
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος.

Σημειώσεις

- Από το Νοέμβριο του 2011, οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα Eye-Fi, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή των καρτών Eye-Fi.

- Οι κάρτες Eye-Fi επιτρέπονται μόνο στις χώρες και τις περιοχές όπου αγοράστηκαν. Μπορεί να θεωρηθείτε υπόλογοι σύμφωνα με τους τοπικούς περιορισμούς.

- Η κάρτα Eye-Fi διαθέτει μια ασύρματη λειτουργία LAN. Μην τοποθετείτε την κάρτα Eye-Fi όταν απαγορεύεται το ασύρματο LAN, π.χ. όταν είστε επιβιβασμένοι σε αεροπλάνο. Όταν τοποθετήσετε την κάρτα Eye-Fi, ρυθμίστε τη λειτουργία [Eye-Fi] σε [Όχι]. Όταν η λειτουργία ανεβάσματος της κάρτας Eye-Fi είναι ρυθμισμένη σε [Όχι], στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

### Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi

1. Καθορίστε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης του ασύρματου LAN ή τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης μεταφοράς της κάρτας Eye-Fi.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

1. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, τοποθετήστε την κάρτα Eye-Fi στη μηχανή και τραβήξτε τις εικόνες.

Οι εγγεγραμμένες εικόνες μεταφέρονται αυτόματα μέσω του ασύρματου LAN στον υπολογιστή, κλπ.
Σημειώσεις

- Όταν ανεβάζετε δεδομένα εικόνων, η [Λειτ. εξοικονόμησης] δεν είναι διαθέσιμη.

- Αν εμφανιστεί το εικονίδιο (σφάλμα), αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κάρτα Eye-Fi ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Αν το εικονίδιο (σφάλμα) εξακολουθεί να εμφανίζεται, η κάρτα Eye-Fi μπορεί να έχει καταστραφεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Eye-Fi, Inc.

- Η επικοινωνία ασύρματου LAN μπορεί να διακόπτεται από άλλες συσκευές επικοινωνίας. Αν η λήψη δεδομένων είναι ανεπαρκής, μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

- Μερικές κάρτες Eye-Fi διαθέτουν μια δυνατότητα "Endless Memory Mode". Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "Endless Memory Mode". Βεβαιωθείτε ότι οι κάρτες Eye-Fi που τοποθετείτε σε αυτό το προϊόν έχουν απενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Endless Memory Mode". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της δυνατότητας "Endless Memory Mode", ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

Πίσω στην κορυφή