Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Λήψη ακίνητων εικόνων

## Λήψη ακίνητων εικόνων

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θέση (Ευφυές αυτόματο) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).

1. Κρατήστε τη μηχανή σταθερή, όπως απεικονίζεται.

- Μην καλύπτετε το φλας με τα δάχτυλά σας.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση.

Όταν γίνει εστίαση στην εικόνα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και ανάβει η ένδειξη .

- Η μικρότερη απόσταση λήψης είναι περίπου 5 cm (W), 120 cm (T) (από το φακό).

- Η λειτουργία Μάκρο μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο φλας ή το φακό, όταν πραγματοποιείτε λήψη ακίνητων εικόνων.

- Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, το φλας (A) ανασηκώνεται αυτόματα.

Αν πραγματοποιείτε λήψη μιας ακίνητης εικόνας ενός θέματος στο οποίο είναι δύσκολο να εστιάσετε

- Όταν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα στο θέμα, αναβοσβήνει αργά η ένδειξη κλειδώματος AE/AF και δεν ακούγεται ο ήχος μπιπ. Συνθέστε ξανά τη λήψη ή αλλάξτε τη ρύθμιση εστίασης. [Πληροφ.]

- Η εστίαση ενδεχομένως να είναι δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

- Είναι σκοτεινά και το θέμα βρίσκεται σε απόσταση.

- Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στο φόντο είναι μικρή.

- Το θέμα φαίνεται μέσα από γυαλί.

- Το θέμα κινείται γρήγορα.

- Υπάρχει αντανακλώμενο φως ή γυαλιστερές επιφάνειες.

- Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή υπάρχει φως που αναβοσβήνει.

Σχετικό θέμα
Προβολή ακίνητων εικόνων
Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας / Μέγεθος ταινίας
Πίσω στην κορυφή