Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας / Μέγεθος ταινίας

## Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας / Μέγεθος ταινίας

Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων
Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών
Το μέγεθος εικόνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικόνας που εγγράφεται όταν πραγματοποιείτε λήψη μιας εικόνας.
Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες αναπαράγονται όταν εκτυπωθεί η εικόνα σε μεγάλο χαρτί. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της εικόνας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν.

### Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων

1. MENU (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| Μέγ. ακίν. εικόνας (Οριζόντια × κατακόρυφα) | Οδηγίες χρήσης | Αριθμός εικόνων | Εκτύπωση
| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A3+ | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (3648×2736) | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A3
| (2592×1944) | Για εκτυπώσεις μεγέθους από 10×15 cm έως A4
| (640×480) | Για επισύναψη σε e-mail
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση μεγέθους έως A3 | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (1920×1080) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Σημείωση

- Όταν εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 ή πανοραμικές εικόνες, μπορεί να περικοπούν και τα δύο άκρα.

### Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία

1. MENU [Μέγ. ακίν. εικόνας] επιθυμητό μέγεθος

| Μεγάλο | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [16M].
| Μικρό | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [5M].

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα

1. MENU (Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| (Τυπικό) (Οριζόντια: 4912 × 1080) (Κατακόρυφα: 3424 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων με τυπικό μέγεθος.
| (Ευρύ) (Οριζόντια: 7152 × 1080) (Κατακόρυφα: 4912 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε ευρύ μέγεθος.
| (360°) Οριζόντια: 11520 × 1080 | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων 360 μοιρών.

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εικόνας της ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος δεδομένων που μεταδίδεται ανά δευτερόλεπτο (μέσος όρος ρυθμού bit), τόσο πιο ομαλή είναι η εικόνα αναπαραγωγής.
Οι ταινίες που λαμβάνονται με αυτήν τη μηχανή εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, περίπου 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, στην προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC και σε μορφή mp4.

1. MENU (Μέγεθος ταινίας) επιθυμητό μέγεθος

| Μέγεθος ταινίας | Μέσος όρος ρυθμού bit | Οδηγίες χρήσης
| 1280x720(Υψηλή) | 9 Mbps | Λήψη ταινιών εξαιρετικής ποιότητας για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
| 1280x720(Τυπική) | 6 Mbps | Λήψη ταινιών τυπικής ποιότητας για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
| VGA | 3 Mbps | Λήψη σε μέγεθος εικόνας κατάλληλο για αποστολή στο Διαδίκτυο.

Σημείωση

- Μια τηλεφωτογραφία προκύπτει όταν έχει επιλεγεί μέγεθος εικόνας [VGA] κατά τη λήψη ταινιών.

Πίσω στην κορυφή