Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > EV

## EV

Es posible ajustar la exposición manualmente en incrementos de 1/3 EV en un intervalo comprendido entre –2,0 EV y +2,0 EV.

1. MENU (EV) el ajuste de EV deseado

Ajuste de la exposición para obtener imágenes de mejor aspecto
A: sobreexposición (demasiada luz)
B: exposición correcta
C: subexposición (muy poca luz)

- Si la imagen tomada está sobreexpuesta, ajuste [EV] en el lado negativo.

- Si la imagen tomada está subexpuesta, ajuste [EV] en el lado positivo.

Nota

- Si se toma un motivo en unas condiciones de luz extremadamente claras u oscuras, o si se utiliza el flash, es posible que el ajuste de la exposición no surta efecto.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio