Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Toma con exposición

## Toma con exposición

Puede tomar imágenes con la exposición que desee ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de abertura.

1. Ajuste el dial de modo en (Toma con exposición).

1. Pulse en el botón de control.

1. Seleccione la velocidad de obturación y la abertura (valor F) mediante el botón de control.

Botón de control | Función
| Volver
| Velocidad de obturación
| Abertura (valor F)

- Seleccione una velocidad de obturación de entre 1/1600 de segundo y 30 segundo.

- Cuando el zoom está ajustado completamente hacia el lado W, se puede seleccionar una abertura de F3,3 o F8,0 (si es con el filtro interno de densidad neutra (ND)).
  Cuando el zoom está ajustado completamente hacia el lado T, se puede seleccionar una abertura de F5,9 o F14 (si es con el filtro interno de densidad neutra (ND)).

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre los ajustes y la exposición adecuada según la cámara aparece como valor EV en la pantalla.
A: velocidad de obturación/abertura (valor F)
B: valor EV

- 0EV es el valor más adecuado según la cámara.

- Cuando la velocidad de obturación es de un segundo o más lenta, se indica con [”]; por ejemplo: [1”].

- Si ajusta una velocidad de obturación más lenta, le recomendamos que utilice un trípode para evitar los efectos de la vibración.

- Cuando la velocidad de obturación esté por debajo de un valor determinado, la función de obturación lenta con reducción de ruido (NR) se activará automáticamente para reducir el ruido de la imagen y aparecerá en la pantalla.

- Si se seleccionan velocidades de obturación bajas, los datos tardan en procesarse.

Notas

- Si no obtiene una exposición adecuada con los ajustes efectuados, los indicadores de valor de ajuste de la pantalla parpadearán cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad. Se pueden tomar imágenes en estas condiciones, pero se recomienda reajustar la exposición.

- No podrá seleccionar la velocidad de obturación y la abertura (valor F) cuando el autodisparador esté ajustado en [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio