Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Solución de problemas > Batería y alimentación

## Batería y alimentación

Resulta imposible insertar la batería en la cámara.

- Asegúrese de que la dirección de la batería es correcta, e insértela hasta que la palanca de expulsión de la batería quede bloqueada.

Resulta imposible encender la cámara.

- Después de insertar la batería en la cámara, es posible que ésta tarde cierto tiempo en encenderse.

- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente.

- La batería se descarga gradualmente de forma natural aunque no la utilice.
  Asegúrese de cargar la batería antes de utilizar la cámara.

- Compruebe que el tipo de batería es NP-BG1 (suministrada) o NP-FG1 (se vende por separado).

La alimentación se desconecta súbitamente.

- En función de la temperatura de la cámara y de la batería, es posible que la alimentación se apague automáticamente para proteger la cámara. En este caso, se visualizará un mensaje en la pantalla antes de que se desconecte la alimentación.

- Si [Modo eco] se encuentra ajustado en [Estándar] o [Max], si la cámara está encendida y no la utiliza durante un tiempo, se apagará automáticamente para evitar que la batería se descargue. Encienda la cámara otra vez.

El indicador de carga restante es incorrecto.

- Este fenómeno se produce cuando se utiliza la cámara en un lugar muy cálido o muy frío.

- La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y el uso repetido. Si el tiempo de utilización entre cargas disminuye de forma significativa, es probable que sea hora de reemplazarla con una nueva.

Resulta imposible cargar la batería mientras está insertada en la cámara.

- No es posible cargar la batería mediante el adaptador de alimentación de ca (se vende por separado). Utilice el cargador de batería (suministrado) para cargar la batería.

La lámpara CHARGE parpadea mientras se carga la batería.

- Compruebe que el tipo de batería es NP-BG1 (suministrada) o NP-FG1 (se vende por separado).

- El indicador luminoso CHARGE parpadea de forma poco frecuente cuando utiliza una batería que no se ha utilizado durante largo tiempo.

- El indicador luminoso CHARGE (en el cargador de baterías suministrado) tiene dos patrones de parpadeo, parpadeo rápido (intervalos de aprox. 0,15 segundo) y parpadeo lento (intervalos de aprox. 1,5 segundo). Si la lámpara parpadea rápidamente, extraiga la batería que está siendo cargada, y después inserte la misma batería en el cargador de baterías otra vez (hasta que produzca un chasquido). Si el indicador luminoso parpadea rápidamente de nuevo, es posible que indique un problema de la batería.
  Si el indicador luminoso parpadea lentamente, el cargador se encuentra en modo de espera y la carga se ha detenido temporalmente. La carga se detendrá temporalmente y resultará en modo de espera cuando la temperatura se encuentre fuera del rango apropiado para cargar. La carga se reanudará y el indicador luminoso CHARGE se iluminará cuando la temperatura vuelva al rango adecuado para realizar la carga.
  Cargue la batería dentro del rango de temperatura de carga adecuado entre 10 ºC y 30 ºC

- Si desea obtener más información, consulte [Detalles].

La cámara emite un sonido cuando se agita.

- Si agita la cámara sin haberla encendido, es posible que escuche un sonido. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Volver al principio