Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus-kuvaus

## Käsivalotus-kuvaus

Voit kuvata haluamallasi valotuksella manuaalisesti asettamalla suljinnopeuden ja aukon arvon.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Käsivalotus-kuvaus).

1. Paina ohjauspainikkeesta .

1. Valitse suljinnopeus ja aukon arvo (F-arvo) ohjauspainikkeella.

Ohjauspainike | Ominaisuus
| Palaa
| Valotusaika
| Aukon arvo (F-arvo)

- Valitse suljinnopeus väliltä 1/1600 sekuntia – 30 sekuntia.

- Kun zoom on asetettu kokonaan W-puolelle, voit asettaa aukon arvoksi F3,3 tai F8,0 (kun käytössä on sisäinen ND-suodatin).
  Kun zoom on asetettu kokonaan T-puolelle, voit asettaa aukon arvoksi F5,9 tai F14 (kun käytössä on sisäinen ND-suodatin).

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Suljinnopeuden ja aukon arvon (F-arvo) asettaminen
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen erotus näkyy EV-arvona näytössä.
A: sulkimen nopeus/aukon arvo (F-arvo)
B: EV-arvo

- 0EV on kameran sopivimmaksi arvioima arvo.

- Kun suljinnopeus on yhden sekunnin tai hitaampi, suljinnopeus ilmaistaan merkillä [”], esimerkiksi [1”].

- Kun asetat hitaan suljinnopeuden, jalustan käyttäminen on suositeltavaa tärinöiden välttämiseksi.

- Kun suljinnopeus on tiettyä arvoa hitaampi, kohinaa vaimentava hidas suljin -toiminto otetaan automaattisesti käyttöön vaimentamaan kohinaa. Näytössä näkyy .

- Jos valitset hitaamman suljinnopeuden, tietojen käsittelyssä kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- Jos asetuksillasi ei saa oikeaa valotusta, näytön asetusarvon ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Voit kuvata tässä tilanteessa, mutta valotuksen säätäminen on suositeltavaa.

- Et voi valita suljinnopeutta ja aukon arvoa (F-arvo), kun itselaukaisin on asetettu tilaan [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös