Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä painamalla ohjauspainikkeesta DISP (Näytön asetus).

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko
| Kamera-asetuksen valinta
| Tilavalitsin
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino
| Mittausmuoto
| Tärinävaroitus
| Kuvatehoste
| Valotuksen tunnistus
| Haarukkakuvaus
| Haarukointiasetukset
| DRO
| Jatkuvan kuv. asetukset
| Pehmeä iho -tehoste
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde

Näyttö | Selitys
| Suljettujen silmien esto
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-numero
| Kohinaa vaimentava hidas suljin
125 | Valotusaika
F3.3 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilan näyttö
| AF-apuvalo
| Salamavalotila
| Punasilmäisyyden vähennys
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Kirjoita päiväys
| Kasvontunnistus
| Tietokantatiedosto täynnä / Varoitus tietokantatiedostovirheestä
| Päämäärä
| Ylikuumenemisvaroitus
| Ekotila
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko
| Histogrammi
KUVAUS Valmis | Videon tallennus / Videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko
| Suojaa
| Kuvatilaus (DPOF)
| Toistozoomaus
| Katselutila

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2012 1 1 9:30 AM | Toistokuvan tallennuspäivä/-aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero / Tietoalueelle tallennettujen kuvien määrä valitussa kansiossa
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilan näyttö
| Kansion vaihtaminen
| Mittausmuoto
| Salamavalotila
| Valkotasapaino
ISO400 | ISO-numero
| Tietokantatiedosto täynnä / Varoitus tietokantatiedostovirheestä

Näyttö | Selitys
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
+2.0EV | Valotusarvo
500 | Valotusaika
F3.3 | Aukon arvo
| Ekotila
| Toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Histogrammi
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös