Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke izbornika MENU (Snimanje) > Balans bijele boje

## Balans bijele boje

Za snimanje osnovne bijele boje u načinu [Post. rada jednim dodirom]
Podešava tonove boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad boje na slici izgledaju neprirodno.

1. MENU (Balans bijele boje) željeni način rada

| (Autom.) | Automatski podešava balans bijelog pa boje izgledaju prirodno.
| (Dnevno svjetlo) | Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih znakova, vatrometa i sl.
| (Oblačno) | Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
| (Balans bijel. za fluor. rasvj. 1) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 2) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 3) | [Balans bijel. za fluor. rasvj. 1]: Postavka za bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 2]: Postavka za prirodno bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 3]: Postavka za dnevno bijelo fluorescentno osvjetljenje.
| (Svjetlo sa žarnom niti) | Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
| (Bljeskalica) | Podešavanje prema statusu bljeskalice.
| (Jedan dodir) | Podešavanje balansa bijele boje ovisno o izvoru svjetla. Ovaj način koristite ako [Autom.] i druge postavke ne rezultiraju odgovarajućim bojama.
| (Post. rada jednim dodirom) | Memoriranje osnovne bijele boje koja će se koristiti u načinu [Jedan dodir]. [Pojedinosti]

Učinci uvjeta osvjetljenja
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimci.
Nijanse boja podešavaju se automatski, ali mogu se podesiti i ručno pomoću funkcije Balans bijele boje.
Dnevno svjetlo (bijelo kao uobičajeno)
Oblačno (plavkasto)
Fluorescentno (zelenkasto)
Svjetlo žarulje (crvenkasto)
Napomene

- Prilikom snimanja s bljeskalicom u načinu koji nije [Bljeskalica], [Balans bijele boje] je postavljen na [Autom.].

- Kad je [Bljeskalica] postavljena na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog može se postaviti samo na [Autom.], [Bljeskalica], [Jedan dodir] ili [Post. rada jednim dodirom].

- [Post. rada jednim dodirom] nije moguće odabrati dok se puni bljeskalica.

### Za snimanje osnovne bijele boje u načinu [Post. rada jednim dodirom]

1. Kadrirajte neki bijeli predmet poput komada papira preko cijelog zaslona pod istim uvjetima osvjetljenja u kojima ćete snimati željeni objekt.

1. MENU (Balans bijele boje) [Post. rada jednim dodirom] na kontrolnom gumbu

Zaslon će se na trenutak zacrniti, a kad se balans bijelog podesi i pohrani u memoriju, ponovo će se prikazati zaslon za snimanje.
Napomene

- Ako indikator pri snimanju treperi, balans bijelog nije postavljen ili ne može biti postavljen. Koristite automatski balans bijelog.

- Ne tresite ni lupkajte fotoaparat dok traje [Post. rada jednim dodirom].

- Kad je rad bljeskalice postavljen na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijele boje podešava se prema uvjetima s uključenom bljeskalicom.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh