Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Promjena postavki > Glavne Postavke > Eye-Fi

## Eye-Fi

Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice
Određuje hoće li se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), ako uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu. [Eye-Fi] će se prikazati jedino ako je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat.

1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Eye-Fi] željeni način rada

| Uključeno | Koristi funkciju učitavanja. Ikona Eye-Fi načina prikaza na zaslonu promijenit će se ovisno o načinu komunikacije Eye-Fi kartice. Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje. Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje. Eye-Fi kartica je u načinu spajanja. Eye-Fi kartica učitava slike. Došlo je do pogreške.
| Isključeno | Ne koristi funkciju učitavanja.

Napomene

- Od studenog 2011. Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Europske unije.

- Za više informacija o Eye-Fi kartici, izravno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica.

- Eye-Fi kartice smiju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja.

- Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, postavite [Eye-Fi] na [Isključeno]. Ako funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na zaslonu će se prikazati .

### Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice

1. Podesite postavke za pristupnu točku bežične LAN mreže ili postavke smjera prijenosa Eye-Fi kartice.

Detalje potražite u uputama za rukovanje priloženim uz Eye-Fi karticu.

1. Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimite slike.

Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računala i sl.
Napomene

- Tijekom učitavanja slika funkcija [Eko mod] nije dostupna.

- Ako se prikaže ikona (pogreška), izbacite i ponovno umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa ponovno uključite fotoaparat. Ako je ikona (pogreška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc.

- Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacijskih uređaja. Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj točki.

- Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless Memory Mode«. Provjerite je li na Eye-Fi kartici koju ćete umetnuti u ovaj proizvod isključeno »Endless Memory Mode«. Pojedinosti o postavljanju načina »Endless Memory Mode« potražite u uputama za uporabu isporučenima s Eye-Fi karticom.

Natrag na vrh