Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Óvintézkedések / A fényképezőgépről > A fényképezőgép használata külföldön > A fényképezőgép használata külföldön

## A fényképezőgép használata külföldön

Az akkumulátortöltő (mellékelve) minden olyan országban vagy területen használható, ahol a hálózati feszültség 100 V–240 V váltakozó áram, 50 Hz/60 Hz tartományban található.
Megjegyzés

- Feszültségátalakító használatára nincs szükség, és annak használata hibás működéshez vezethet.

Vissza a tetejére