Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi üzemmód beállítása > Kézi expozíciós felvétel

## Kézi expozíciós felvétel

A fényképezés az Ön kedvelt zársebesség- és rekesznyílás-beállításaival is lehetséges.

1. Az üzemmódtárcsát állítsa (Kézi expozíciós felvétel) helyzetbe.

1. Nyomja meg a gombot a vezérlőgombon.

1. A vezérlőgombbal jelölje ki a zársebességet és a rekesznyílást (F értéket).

Vezérlőgomb | Funkció
| Vissza
| Zársebesség
| Rekesznyílás (F érték)

- A zársebesség 1/1600 és 30 másodperc között adható meg.

- Amikor a zoom teljesen a W pozícióban van, az F3,3 vagy az F8,0 rekesznyílást választhatja (amikor a belső ND (Neutral Density - színsemleges) szűrővel használja).
  Amikor a zoom teljesen a T pozícióban van, az F5,9 vagy az F14 rekesznyílást választhatja (amikor a belső ND (Neutral Density - színsemleges) szűrővel használja).

1. A kép elkészítéséhez nyomja le az exponálógombot.

A zársebesség és a rekesznyílás (F érték) beállítása
A beállítások és a fényképezőgép által beállított megfelelő expozíció közötti különbség a képernyőn EV értékként jelenik meg .
A: Zársebesség/rekesz (F érték)
B: EV érték

- A 0EV a fényképezőgép által a legmegfelelőbbnek tartott értéket jelzi.

- Az egy másodperces vagy lassabb zársebességet [”] jelöli, például [1”].

- Ha csökkenti a zársebességet, a rázkódás hatásainak elkerüléséhez használjon állványt.

- Ha a zársebesség egy adott sebességnél lassabb, akkor a képzaj csökkentése érdekében automatikusan bekapcsol az NR (zajcsökkentő) lassú zársebesség funkció, és az jelenik meg a képernyőn.

- Lassú zársebesség esetén az adatfeldolgozás hosszabb ideig tart.

Megjegyzések

- Ha a beállítások nem megfelelők a helyes fényképezéshez, akkor az exponálógombot félig lenyomva a beállított értékek jelzései villognak a képernyőn. A fényképet így is el lehet készíteni, de javasoljuk, hogy változtassa meg az expozíciós beállításokat.

- A zársebesség és a rekesznyílás (F érték) nem választható ki, ha az önkioldó beállítása [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek
Vissza a tetejére