Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Ripresa con esposizione man.

## Ripresa con esposizione man.

È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare il selettore di modalità su (Ripresa con esposizione man.).

1. Premere sul tasto di controllo.

1. Selezionare la velocità dell’otturatore e l’apertura (valore F) usando il tasto di controllo.

Tasto di controllo | Caratteristica
| Ritorno
| Velocità dell’otturatore
| Apertura (valore F)

- Selezionare una velocità dell’otturatore da 1/1600 di secondo a 30 secondi.

- Quando lo zoom è impostato completamente su W, è possibile selezionare un’apertura di F3,3 o F8,0 (quando utilizzato con il filtro ND (Neutral Density, Densità neutra) interno).
  Quando lo zoom è impostato completamente su T, è possibile selezionare un’apertura di F5,9 o F14 (quando utilizzato con il filtro ND interno).

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F)
La differenza tra le impostazioni e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore EV sullo schermo.
A: velocità dell’otturatore/apertura (valore F)
B: valore EV

- 0EV è il valore giudicato più adatto dalla fotocamera.

- Quando la velocità dell’otturatore è di un secondo o più lenta, la velocità dell’otturatore è indicata con [”], ad esempio [1”].

- Quando si imposta una velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia l’uso di un treppiede per prevenire gli effetti delle vibrazioni.

- Quando la velocità dell’otturatore diventa più lenta di un certo valore, la funzione di otturatore lento NR viene attivata automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine, e viene visualizzato sullo schermo.

- Se si selezionano velocità dell’otturatore basse, occorre un certo tempo per elaborare i dati.

Note

- Se non si ottiene l’esposizione corretta con le impostazioni dell’utente, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggeranno quando il pulsante di scatto viene premuto a metà. È possibile riprendere in queste condizioni, ma si raccomanda di correggere l’esposizione.

- Non è possibile selezionare la velocità dell’otturatore e l’apertura (valore F) quando l’autoscatto è impostato su [Autoritratto una persona] oppure [Autoritratto due persone].

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili in alcune modalità REG
Voci di MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio