Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > Stlstnd bldformaat / Panoramisch-beeldformaat / Filmformaat

## Stlstnd bldformaat / Panoramisch-beeldformaat / Filmformaat

Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden
Beeldformaat in de eenvoudig-functie
Beeldformaat bij opnemen met de functie panorama door beweging
Beeldformaat bij opnemen van bewegende beelden
Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat wordt opgenomen wanneer u een beeld opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.

### Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden

1. MENU (Stlstnd bldformaat) gewenst formaat

| Stlstnd bldformaat (horizontaal × verticaal) | Aanwijzingen voor gebruik | Aantal beelden | Afdrukken
| (4608×3456) | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (3648×2736) | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| (2592×1944) | Voor afdrukken van 10×15 cm tot en met A4-formaat
| (640×480) | Voor e-mailbijlagen
| (4608×2592) | Voor weergave op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3 | Minder Meer | Fijn Grof
| (1920×1080) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

Opmerking

- Als u stilstaande beelden die opgenomen zijn met beeldverhouding 16:9 of panoramabeelden afdrukt, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.

### Beeldformaat in de eenvoudig-functie

1. MENU [Stlstnd bldformaat] gewenst formaat

| Groot | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [16M].
| Klein | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [5M].

### Beeldformaat bij opnemen met de functie panorama door beweging

1. MENU (Panoramisch-beeldformaat) gewenst formaat

| (Standaard) (Horizontaal: 4912 × 1080) (Verticaal: 3424 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in standaardformaat.
| (Breed) (Horizontaal: 7152 × 1080) (Verticaal: 4912 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in breedbeeldformaat.
| (360°) Horizontaal: 11520 × 1080 | Hiermee neemt u beelden op in 360 graden.

### Beeldformaat bij opnemen van bewegende beelden

Hoe groter het formaat van de bewegende beelden, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe hoger het aantal gegevens dat per seconde gebruikt wordt (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het weergegeven beeld.
Bewegende beelden worden met deze camera opgenomen in MPEG-4-indeling, met ongeveer 30 frames/sec, in Progressive-modus, met AAC-audio, mp4-indeling.

1. MENU (Filmformaat) gewenst formaat

| Filmformaat | Gemiddelde bitsnelheid | Aanwijzingen voor gebruik
| 1280x720 (Fijn) | 9 Mbps | Maakt bewegende beelden van de hoogste kwaliteit voor weergave op een high-definitiontelevisie.
| 1280x720 (Standaard) | 6 Mbps | Maakt bewegende beelden van standaardkwaliteit voor weergave op een high-definitiontelevisie.
| VGA | 3 Mbps | Neemt op met een beeldformaat dat geschikt is voor uploaden naar het web.

Opmerking

- Als [VGA] geselecteerd is wanneer bewegende beelden worden opgenomen, wordt een teleopname gemaakt.

Terug naar boven