Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
Pictogrammen worden op het scherm weergegeven om de status van de camera aan te geven.
U kunt de schermweergave wijzigen met behulp van DISP (Weergave-instelling) op de bedieningsknop.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Aanduiding | Betekenis
| Resterende batterijlading
| Waarschuwing voor zwakke batterij
| Formaat voor stilstaand beeld / panoramabeeld / bewegende beelden
| Scènekeuze
| Functieknop
| Pictogram van scèneherkenning
| Witbalans
| Lichtmeetfunctie
| Trillingswaarschuwing
| Foto-effect
| Scèneherkenning
| Bracketopnames
| Bracket-instellingen
| DRO
| Cont. opname-instellingen
| Zachte-huideffect
| Indicator lachherkenningsgevoeligheid
1.4 | Zoomschaal

Aanduiding | Betekenis
| Dichte-ogenvermindering
| AE/AF-vergrendeling
ISO400 | ISO-nummer
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F3.3 | Diafragmawaarde
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe

Aanduiding | Betekenis
| Opnamemap
96 | Aantal opneembare beelden
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Weergave Eye-Fi-modus
| AF-verlichting
| Flitsfunctie
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Opladen flitser

Aanduiding | Betekenis
| Zelfontspanner
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Schrijfdatum
| Gezichtsherkenning
| Waarschuwing database vol / fout databasebestand
| Bestemming
| Oververhittingswaarschuwing
| Ecofunctie
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Histogram
OPNEMEN Standby | Opnemen/stand-by van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (m:s)

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Aanduiding | Betekenis
| Resterende batterijlading
| Waarschuwing voor zwakke batterij
| Formaat voor stilstaand beeld / panoramabeeld / bewegende beelden
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom
| Weergavefunctie

Aanduiding | Betekenis
101-0012 | Map-/bestandsnummer
2012 1 1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergegeven beeld

Aanduiding | Betekenis
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/aantal beelden opgenomen binnen het datumbereik, geselecteerde map
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Aanduiding Eye-Fi-functie
| Map veranderen
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
ISO400 | ISO-nummer
| Waarschuwing database vol / fout databasebestand

Aanduiding | Betekenis
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
+2.0EV | Belichtingswaarde
500 | Sluitertijd
F3.3 | Diafragmawaarde
| Ecofunctie
| Weergeven
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| Histogram
| Volume

Terug naar boven