Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > EV

## EV

Pode ajustar a exposição manualmente em intervalos de 1/3 EV num intervalo de –2.0 EV a +2.0 EV.

1. MENU (EV) definição EV desejada

Ajustar a exposição para melhores imagens
A: Sobreexposição (demasiada luz)
B: Exposição correcta
C: Subexposição (muito pouca luz)

- Quando a imagem fotografada tiver sobreexposição, ajuste [EV] para o lado menos.

- Quando a imagem fotografada tiver subexposição, ajuste [EV] para o lado mais.

Nota

- Se fotografar um motivo em condições extremamente claras ou escuras ou se utilizar o flash, a regulação de exposição pode não ter efeito.

Tópico relacionado
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo