Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Definir modo GRAV > Foto de exposição

## Foto de exposição

Pode fotografar com a sua exposição favorita, definindo manualmente a velocidade do obturador e o valor de abertura.

1. Defina o selector de modo para (Foto de exposição).

1. Carregue em () no botão de controlo.

1. Seleccione a velocidade do obturador e a abertura (valor F), utilizando o botão de controlo.

Botão de controlo | Função
| Retroceder
| Velocidade do obturador
| Abertura (valor F)

- Seleccione uma velocidade do obturador entre 1/1600 segundos e 30 segundos.

- Quando o zoom está totalmente definido para W, pode seleccionar uma abertura de F3,3 ou F8,0 (quando utilizar o Filtro de ND (Densidade Neutra) Interno).
  Quando o zoom está totalmente definido para T, pode seleccionar uma abertura de F5,9 ou F14 (quando utilizar o Filtro de ND (Densidade Neutra) Interno).

1. Carregue no botão do obturador para captar a imagem.

Definir a velocidade do obturador e a abertura (valor F)
A diferença entre as definições e a exposição adequada avaliada pela câmara aparece como um valor EV no ecrã.
A: Velocidade do obturador/abertura (valor F)
B: Valor EV

- 0EV indica o valor avaliado como o mais adequado pela câmara.

- Quando a velocidade do obturador é de um segundo ou mais lenta, a velocidade do obturador é indicada por [”], como, por exemplo, [1”].

- Quando define a velocidade do obturador para uma velocidade mais lenta, recomenda-se a utilização de um tripé para evitar efeitos de vibração.

- Quando a velocidade do obturador se torna mais lenta do que uma determinada velocidade, a função do obturador lento NR é automaticamente activada para reduzir o ruído da imagem e é apresentada no ecrã a indicação .

- Se seleccionar velocidades do obturador lentas, é necessário algum tempo para processar os dados.

Notas

- Se não for obtida uma exposição adequada com as suas definições, os indicadores dos valores de definição apresentados no ecrã irão piscar quando carregar no botão do obturador até meio. Não é possível fotografar nesta situação, mas recomenda-se reajustar a exposição.

- Não é possível seleccionar a velocidade do obturador e a abertura (valor F) quando o temporizador automático está definido para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas].

Tópico relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo