Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Măsuri de siguranţă / Despre acest aparat foto > Măsuri de siguranţă > Încărcătorul de baterie

## Încărcătorul de baterie

- Acumulatorii de tipul NP-BG1 (livrat), NP-FG1 (se vinde separat) (şi niciun alt tip) pot fi încărcaţi în încărcător (livrat). Alte baterii decât cele de tipul specificat pot curge, se pot supraîncălzi sau pot exploda dacă încercaţi să le înlocuiţi, putând provoca leziuni prin electrocutare şi arsuri.

- Scoateţi acumulatorii încărcaţi din încărcător. Dacă lăsaţi acumulatorii încărcaţi în încărcător, durata de viaţă a bateriei poate scădea.

- Ledul CHARGE al încărcătorului livrat se aprinde intermitent:

- Rapid: Se stinge şi se aprinde la intervale de aproximativ 0,15 secunde.

- Lent: Se stinge şi se aprinde la intervale de aproximativ 1,5 secunde.

- Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent rapid, scoateţi acumulatorii lăsaţi la încărcat şi introduceţi-i din nou în încărcător, în modul corect. Atunci când ledul CHARGE se aprinde din nou intermitent rapid, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei sau să fi introdus acumulatori de alt tip decât cel specificat. Verificaţi dacă acumulatorii sunt de tipul specificat. Dacă da, scoateţi acumulatorii, înlocuiţi-i cu unii noi sau cu alţi acumulatori şi verificaţi dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă încărcătorul funcţionează corect, este posibil să fi apărut o eroare a bateriei.

- Atunci când ledul CHARGE se aprinde intermitent lent, înseamnă că încărcătorul nu mai încarcă temporar şi că este în aşteptare. Încărcătorul de baterie nu mai încarcă şi intră automat în aşteptare atunci când temperatura depăşeşte temperatura de funcţionare recomandată. Atunci când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcătorul de baterie reia încărcarea şi ledul CHARGE se reaprinde. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură exterioară între 10 °C şi 30 °C.

Sus