Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Fotografiere cu exp. manuală

## Fotografiere cu exp. manuală

Puteţi înregistra cu expunerea favorită prin setarea manuală a timpului de expunere şi a deschiderii diafragmei.

1. Fixaţi butonul de selectare a modurilor la (Fotografiere cu exp. manuală).

1. Apăsaţi de pe butonul de comandă.

1. Selectaţi timpul de expunere şi diafragma (valoare F) de la butonul de comandă.

Buton de comandă | Funcţie
| Revenire
| Timp expunere
| Diafragmă (valoare F)

- Selectaţi un timp de expunere între 1/1600 secunde şi 30 secunde.

- Dacă zoom-ul este setat complet la W, puteţi selecta o diafragmă F3,3 sau F8,0 (când este utilizat cu Filtru ND (Densitate neutră) intern).
  Dacă zoom-ul este setat complet la T, puteţi selecta o diafragmă F5,9 sau F14 (când este utilizat cu Filtru ND (Densitate neutră) intern).

1. Apăsaţi butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Setarea timpului de expunere şi a diafragmei (valoare F)
Diferenţa dintre setări şi expunerea corectă evaluată de aparatul foto apare ca o valoare EV pe ecran.
A: Timp de expunere/diafragmă (valoare F)
B: Valoare EV

- 0EV este valoarea evaluată ca cea mai adecvată de aparatul foto.

- Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, timpul de expunere este indicat de [”], de exemplu, [1”].

- Dacă setaţi un timp de expunere mai mare, se recomandă utilizarea unui trepied pentru a preveni efectele vibraţiilor.

- Dacă timpul de expunere devine mai mare decât o anumită valoare, funcţia NR pentru timp de expunere lung este activată automat pentru a reduce zgomotul imaginii, iar apare pe ecran.

- Dacă selectaţi timpi de expunere lungi, procesarea datelor va necesita un timp.

Observaţii

- Dacă nu obţineţi o expunere corectă utilizând setările dumneavoastră, indicatorii de setare a valorii de pe ecran vor clipi când declanşatorul este apăsat la jumătate. Puteţi înregistra în această configuraţie, dar se recomandă refacerea expunerii.

- Nu puteţi selecta timpul de expunere şi diafragma (valoare F) când temporizatorul este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane].

Subiect corelat
Funcţiile nu sunt disponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus