Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Режим измер. экспозиции

## Режим измер. экспозиции

Выбор режима измерения экспозиции, который определяет, какая часть объекта будет измерена для определения экспозиции.

1. MENU (Режим измер. экспозиции) требуемый режим

| (Мульти) | Деление на несколько областей и замер каждой области. Фотоаппарат определяет хорошо сбалансированную экспозицию (многозонный экспозамер).
| (Центр) | Выполнение экспозамера для центра изображения и определение экспозиции на основе яркости объекта, находящегося в центре (центровзвешенный экспозамер).
| (Точка) | Совместите перекрестие точечного экспозамера (A) с объектом для измерения части объекта (точечный экспозамер). Эта функция полезна, когда объект подсвечен сзади или при сильном контрасте между объектом и фоном.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы