Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Съемка с ручной экспозиц.

## Съемка с ручной экспозиц.

Можно выполнить съемку с нужной экспозицией, вручную настроив скорость затвора и величину диафрагмы.

1. Установите диск переключения режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

1. Нажмите на кнопке управления.

1. Выберите скорость затвора и диафрагму (значение F) с помощью кнопки управления.

Кнопка управления | Функция
| Ввод
| Скорость затвора
| Диафрагма (величина F)

- Выберите скорость затвора от 1/1600 секунды до 30 секунд.

- Когда для увеличения выбрано крайнее положение W, можно выбрать значение диафрагмы F3,3 или F8,0 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).
  Когда для увеличения выбрано крайнее положение T, можно установить значение диафрагмы F5,9 или F14 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)
Разница между настроенным и правильным значением экспозиции, определенным фотоаппаратом, отображается на экране в единицах EV.
A: скорость затвора/диафрагма (значение F)
B: значение EV

- 0EV представляет собой значение, определенное фотоаппаратом как наиболее подходящее.

- Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, то она обозначается символом [”], например [1”].

- При установке более низкой скорости затвора рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- При снижении скорости спуска затвора ниже определенного значения автоматически активизируется функция медленного затвора NR для уменьшения помех изображения, а на экране отображается индикация .

- При выборе низкой скорости затвора потребуется время для обработки данных.

Примечания

- Если с помощью выбранных настроек не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров настройки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях можно выполнять съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

- Если для функции автоспуска установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек], не удастся выбрать значение скорости затвора и величину диафрагмы (значение F).

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы