Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установки брекетинга

## Установки брекетинга

Вы можете установить тип съемки в режиме брекетинга. При съемке в режиме брекетинга можно записать серию из 3 изображений с измененной установкой. Потом можно будет выбрать наиболее подходящее изображение.

1. MENU (Установки брекетинга) требуемый режим

| (Выкл) | Съемка в режиме брекетинга не используется.
| (EXP±0.3) | Выполняется съемка серии из 3 изображений со следующим смещением экспозиции: стандартная, темная, яркая. Чем больше величина шага экспозиции, тем больше сдвиг значения экспозиции.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Баланс белого) | Выполняется съемка серии из 3 изображений со следующим изменением баланса белого: текущий цветовой тон, смещение в голубой тон, смещение в красный тон. Если для параметра [Баланс белого] установлено значение, отличное от [Авто], смещение цветового тона происходит относительно выбранного значения для данного параметра.

Примечание

- При установке диска переключения режимов п положение (Выбор сцены), выбрать значение для параметра [Баланс белого] не удастся.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы