Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Manuell exponering

## Manuell exponering

Du kan ta bilder med önskad exponering genom att manuellt ställa in slutartiden och bländarvärdet.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrknappen.

1. Välj slutartid och bländare (F-värde) med styrknappen.

Styrknapp | Funktion
| Retur
| Slutartid
| Bländare (F-värde)

- Välj en slutartid från 1/1600 sekunder till 30 sekunder.

- När zoomen är ställd helt mot W-sidan kan du välja en bländare på F3,3 eller F8,0 (vid användning med inbyggt ND-filter (Neutral Density)).
  När zoomen är ställd helt mot T-sidan kan du välja en bländare på F5,9 eller F14 (vid användning med inbyggt ND-filter (Neutral Density)).

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Ställa in slutartid och bländare (F-värde)
Skillnaden mellan inställningarna och riktig exponering enligt kameran visas som ett EV-värde på skärmen.
A: Slutartid/bländare (F-värde)
B: EV-värde

- 0EV är det värde som kameran bedömer vara lämpligast.

- När slutartiden är en sekund eller längre indikeras slutartiden med [”], till exempel [1”].

- Om du ställer in längre slutartid rekommenderas att du använder ett stativ för att förhindra effekterna av vibrationer.

- När slutartiden blir längre än en viss tid aktiveras funktionen för slutarbrusreducering och visas på skärmen.

- Om du ställer in långa slutartider tar det tid att behandla data.

Observera

- Om kameran inte kan få korrekt exponering med dina inställningar blinkar indikatorerna för inställningsvärde på skärmen när avtryckaren trycks ner halvvägs. Det går att ta bilder i detta läge men du rekommenderas att justera exponeringen.

- Du kan inte välja slutartid och bländare (F-värde) när självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

Relaterade ämnen
Funktioner som inte går att använda i vissa tagningslägen
MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen
Tillbaka till överst