Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Kayıt modunu ayarlama > Manuel Pozlandırmalı Çekim

## Manuel Pozlandırmalı Çekim

Deklanşör hızını ve diyafram açıklığı değerini el ile ayarlayarak en sevdiğiniz pozlamada çekim yapabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Manuel Pozlandırmalı Çekim) olarak ayarlayın.

1. Kontrol düğmesindeki öğesine basın.

1. Kontrol düğmesini kullanarak deklanşör hızını ve diyafram açıklığını (F değeri) ayarlayın.

Kontrol düğmesi | Özellik
| Dön
| Deklanşör hızı
| Diyafram açıklığı (F değeri)

- 1/1600 saniye ile 30 saniye arasında bir deklanşör hızı seçin.

- Zum tamamen W olarak ayarlandığında, F3,3 veya F8,0 değerinde diyafram açıklığı seçebilirsiniz (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresi ile kullanıldığında).
  Zum tamamen T olarak ayarlandığında, F5,9 veya F14 değerinde diyafram açıklığı seçebilirsiniz (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresi ile kullanıldığında).

1. Bir fotoğraf çekmek için deklanşöre basın.

Deklanşör hızını ve diyafram açıklığını (F değeri) ayarlama
Ayarlar ve fotoğraf makinesi tarafından belirlenen uygun pozlama arasındaki fark ekranda EV değeri olarak görünür.
A: Deklanşör hızı/diyafram açıklığı (F değeri)
B: EV değeri

- 0EV fotoğraf makinesi tarafından en uygun olarak belirlenen değerdir.

- Deklanşör hızı bir saniye veya daha yavaş olduğunda, deklanşör hızı [”] ile gösterilir (örneğin, [1”]).

- Deklanşör hızını daha yavaş olarak ayarladığınızda, titreşim etkilerini önlemek için tripod kullanılması önerilir.

- Deklanşör hızı belirli bir hızdan daha yavaş olduğunda, görüntü gürültüsünü azaltmak için otomatik olarak NR yavaş deklanşör işlevi etkinleştirilir ve ekranda görünür.

- Yavaş deklanşör hızları seçerseniz, verilerin işlenmesi zaman alabilir.

Notlar

- Ayarlarınız tarafından uygun pozlama elde edilmezse, deklanşöre yarım basıldığında ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp sönecektir. Bu koşulda çekim yapabilirsiniz, ancak pozlamanın yeniden ayarlanması önerilir.

- Zamanlayıcı [Tek Kişi Oto. Portreleme] veya [İki Kişi Oto. Portreleme] olarak ayarlandığında, deklanşör hızını ve diyafram açıklığını (F değeri) seçemezsiniz.

İlgili Konu
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan işlevler
Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri
En üste geri dön