Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Eye-Fi

## Eye-Fi

Передавання даних зображень за допомогою карти Eye-Fi
Дає змогу використовувати функцію завантаження карти Eye-Fi (є у продажу), якщо карта Eye-Fi використовується із цим фотоапаратом. [Eye-Fi] відображається лише тоді, коли карту Eye-Fi вставлено у фотоапарат.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Eye-Fi] потрібний режим

| Увімк. | Дає змогу використовувати функцію завантаження. Піктограма режиму Eye-Fi на екрані змінюватиметься залежно від режиму з’єднання з картою Eye-Fi. Картка Eye-Fi перебуває в режимі очікування. Не вибрано зображення для надсилання. Картка Eye-Fi перебуває в режимі очікування завантаження. Картка Eye-Fi перебуває в режимі з’єднання. Картка Eye-Fi завантажує зображення. Сталася помилка.
| Вимк. | Функція завантаження не використовується.

Примітки

- Станом на листопад 2011 р. карти Eye-Fi продаються в США, Канаді, Японії та деяких країнах Європейського союзу.

- Детальніше про карти Eye-Fi можна дізнатися безпосередньо у виробника або продавця карток Eye-Fi.

- Використання карток Eye-Fi дозволено лише в тих країнах і регіонах, де їх було придбано. Вас можуть притягти до відповідальності відповідно до місцевих обмежень.

- Картка Eye-Fi містить функцію підтримки бездротової локальної мережі. Не вставляйте карту Eye-Fi у місцях, де заборонено використання бездротової локальної мережі, наприклад на борту літака. Якщо карту Eye-Fi вставлено, виберіть для налаштування [Eye-Fi] значення [Вимк.]. Якщо для функції завантаження карти Eye-Fi вибрано значення [Вимк.], на екрані з’явиться піктограма .

### Передавання даних зображень за допомогою карти Eye-Fi

1. Налаштуйте точку доступу бездротової локальної мережі або виберіть налаштування напряму передавання даних із карти Eye-Fi.

Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації, яка додається до карти Eye-Fi.

1. Після встановлення налаштувань вставте карту Eye-Fi у фотоапарат і робіть знімки.

Записані зображення автоматично передаються через бездротову локальну мережу на комп’ютер тощо.
Примітки

- Під час завантаження даних зображень режим [Еко-режим] недоступний.

- Якщо на екрані з’явилася піктограма (помилка), витягніть і знову вставте карту Eye-Fi або вимкніть і знову ввімкніть живлення фотоапарата. Якщо на екрані досі відображається піктограма (помилка), можливо, карту Eye-Fi пошкоджено. За докладною інформацією звертайтеся до компанії Eye-Fi, Inc.

- Зв’язок із бездротовою локальною мережею може перериватись іншими пристроями зв’язку. Якщо швидкість приймання даних недостатня, підсуньте фотоапарат ближче до точки доступу.

- Деякі карти Eye-Fi мають режим «Endless Memory Mode». Цей виріб не підтримує режим «Endless Memory Mode». Переконайтеся, що на картах Eye-Fi, які використовуються із цим виробом, режим «Endless Memory Mode» вимкнено. Докладну інформацію про налаштування режиму «Endless Memory Mode» див. в інструкції з експлуатації, яка додається до карти Eye-Fi.

Нагору