Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Налаштувавши вручну значення витримки та діафрагми, можна здійснювати зйомку з експозицією, якій ви надаєте перевагу.

1. Установіть селектор режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. Натисніть кнопку на кнопці керування.

1. Виберіть значення витримки та діафрагми (значення F) кнопкою керування.

Кнопка керування | Функція
| Повернення
| Витримка
| Діафрагма (значення F)

- Виберіть значення витримки з діапазону від 1/1600 секунди до 30 секунд.

- Якщо масштабування повністю встановлено в положення W, для діафрагми можна вибрати значення F3,3 або F8,0 (у разі використання із внутрішнім фільтром нейтральної щільності).
  Якщо масштабування повністю встановлено в положення T, для діафрагми можна вибрати значення F5,9 або F14 (у разі використання із внутрішнім фільтром нейтральної щільності).

1. Натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок.

Установлення значень витримки та діафрагми (значення F)
Різниця між значеннями налаштувань і належної експозиції визначається фотоапаратом і відображається на екрані як значення EV.
A: значення витримки та діафрагми (значення F)
B: значення EV

- 0EV — значення, яке визначено фотоапаратом як найпридатніше для зйомки.

- Якщо витримка становить одну секунду або більше, її значення позначається символом [”], наприклад [1”].

- У разі встановлення довшої витримки для запобігання ефектам вібрації рекомендовано користуватися штативом.

- Якщо витримка стає довшою за певне значення, для зниження шумів на зображенні автоматично активується функція довгої витримки зі зменшенням шумів і на екрані з’являється піктограма .

- Якщо вибрано довгу витримку, для обробки даних потрібен певний час.

Примітки

- Якщо належної витримки не вдасться досягти із встановленими користувачем налаштуваннями, під час натиснення кнопки затвора до половини на екрані спалахуватимуть індикатори значень налаштувань. У такій ситуації зйомку можна продовжувати, однак рекомендовано повторно налаштувати експозицію.

- Значення витримки та діафрагми (значення F) не можна вибирати, якщо автоспуск перебуває в режимі [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору