Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Цифр. масштабув.

## Цифр. масштабув.

Загальне масштабування за використання функції інтелектуального масштабування (включно із шістнадцятикратним (16×) оптичним масштабуванням)
Вибір режиму цифрового масштабування. Фотоапарат забезпечує шістнадцятикратне (до 16×) масштабування зображення за допомогою оптичних засобів. Якщо рівень масштабування перевищує допустимий діапазон наближення, фотоапарат використовує функцію розумного або точного цифрового масштабування.

1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Цифр. масштабув.] потрібний режим

| Інтелект. () | Цифрове збільшення зображення в межах діапазону, у якому зображення не спотворюється, відповідно до розміру зображення (інтелектуальне масштабування).
| Точність () | Збільшення зображень усіх розмірів із загальним коефіцієнтом масштабування 64×, включно із шістнадцятикратним (16×) оптичним масштабуванням. Однак майте на увазі, що в разі перевищення діапазону оптичного масштабування якість зображення погіршується (точне цифрове масштабування).
| Вимк. | Цифрове масштабування не використовується.

Примітки

- Функція цифрового масштабування недоступна за таких умов:

- у режимі панорамної зйомки;

- якщо для вибору сцени встановлено (Розшир. зйом. спорт. подій);

- якщо активовано режим зйомки посмішки;

- якщо налаштування [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- Функція інтелектуального масштабування недоступна під час записування відео або в разі встановлення розміру зображення [16M] або [16:9(12M)].

- Функція розпізнавання обличчя недоступна під час використання цифрового масштабування.

### Загальне масштабування за використання функції інтелектуального масштабування (включно із шістнадцятикратним (16×) оптичним масштабуванням)

Підтримувана кратність масштабування відрізняється залежно від розміру зображення.

Розмір | Максимальний коефіцієнт масштабування
10M | Прибл. 20×
5M | Прибл. 28×
VGA | Прибл. 115×
16:9(2M) | Прибл. 38×

Нагору