Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налаштування брекетингу

## Налаштування брекетингу

Тип зйомки із брекетингом можна налаштувати. У режимі зйомки із брекетингом можна записувати серії із 3 зображень зі зміненими налаштуваннями. Після зйомки можна вибрати найкращий знімок.

1. MENU (Налаштування брекетингу) потрібний режим

| (Вимк.) | Режим зйомки із брекетингом вимкнено.
| (EXP±0.3) | Записування серії із 3 зображень зі зміненням експозиції в такому порядку: стандартна, темна та яскрава. Що більше значення кроку брекетингу, то більше різниця між значеннями експозиціями.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Баланс білого) | Записування серії із 3 зображень зі зміненням балансу білого в такому порядку: поточний колірний тон; тон, наближений до синього; тон, наближений до червоного. Якщо для налаштування [Баланс білого] встановлено значення, відмінне від [Авто], колірний тон змінюється відповідно до вибраного значення балансу білого.

Примітка

- Налаштування [Баланс білого] не можна вибирати, коли селектор режимів установлено в положення (Вибір сцени).

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору