Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > EV

## EV

Можете ръчно да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от –2.0 EV до +2.0 EV.

1. Натиснете диска за избор, за да изберете EV настройката.

1. Завъртете диска за избор, за да изберете желана EV настройка.

Регулиране на експозицията за постигане на по-добри изображения
A: Преекспонация (твърде много светлина)
B: Правилна експозиция
C: Недостатъчна експозиция (твърде малко светлина)
Забележки

- Възможно е настройката за експозицията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои опции в менюто. За подробности вижте “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Свързан раздел
Използване на диска за избор
Към началото