Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Промяна на настройките > Основни настройки > Eye-Fi

## Eye-Fi

Прехвърляне на данни с изображения, когато използвате Eye-Fi карта
Задава настройка дали да използвате функцията за качване на Eye-Fi картата (продава се в търговската мрежа), когато използвате Eye-Fi карта с този фотоапарат.
[Eye-Fi] се извежда, само когато във фотоапарата поставите Eye-Fi карта.

1. MENU (Настройки) (Основни настройки) [Eye-Fi] желан режим

| On | Използва функция за качване. Иконата за Eye-Fi режим на дисплея на LCD екрана ще се промени в зависимост от режима на връзка на Eye-Fi картата. : Eye-Fi картата е в режим на готовност. Няма изображение, което да се изпраща. : Eye-Fi картата е в режим на готовност за качване. : Eye-Fi картата е в режим на свързване. : Eye-Fi картата качва снимки. : Получила се е грешка.
| Off | Функцията за качване не се използва.

Забележки

- От декември 2010 Eye-Fi картите се продават в САЩ, Канада, Япония и някои държави от Европейския съюз.

- За повече информация относно Eye-Fi картите се свържете директно с производителя или продавача на Eye-Fi картата.

- Използването на Eye-Fi картата е разрешено само в държавата или региона, където тя е закупена. Съобразявайте се с местните правила и закони.

- Eye-Fi картата притежава безжична LAN функция. Не поставяйте Eye-Fi картата на места, където използването на безжичен LAN не е разрешено - например на борда на самолет. Ако Eye-Fi картата е поставена в устройството, задайте [Eye-Fi] в положение [Off]. Когато зададете функцията за качване на Eye-Fi картата в положение [Off], на LCD екрана се извежда индикация.

### Прехвърляне на данни с изображения, когато използвате Eye-Fi карта

1. Задайте настройките за безжичен LAN или посоката за трансфер на Eye-Fi картата.

За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към Eye-Fi картата.

1. След като приключите с настройката, поставете Eye-Fi картата във фотоапарата и запишете изображенията.

Записаните изображения автоматично се прехвърлят посредством безжичен LAN към компютър и др.
Забележки

- Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл на компютърното приложение, записано на картата, след което я форматирайте.

- Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За подробности относно по-новите версии се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.

- Когато качвате данни с изображения, функцията [Power Save] не работи.

- Ако се изведе икона (грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата (грешка) е все още изведена, това може да означава, че Eye-Fi картата е повредена. За подробности се свържете с Eye-Fi, Inc.

- Възможно е безжичната LAN връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп.

- За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте ръководството за употреба, приложено към Eye-Fi картата.

- Някои Eye-Fi карти притежават ”Endless Memory Mode”. Този продукт не поддържа подобен режим. Уверете се, че Eye-Fi картите, които поставяте във фотоапарата, са с изключен режим “Endless Memory Mode”. За подробности относно настройката “Endless Memory Mode” се обърнете към ръководството за употреба на Eye-Fi картата.

Към началото