Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Използване на опции в менюто (Запис) > Опции в менюто (Запис) > Качество на видеоклипа/Размер на видеоклипа

## Качество на видеоклипа/Размер на видеоклипа

Колкото по-голям е размерът на видеоклипа, толкова по-добро е качеството на изображението. Колкото по-голямо е количеството данни, използвано за секунда време (средна скорост за пренос на данните), толкова по-добро е качеството на изобразжението.
Изберете формат за запис на видеоклип, като натиснете MENU (Настройки) (Настройки на записа) [Movie format] в режим на запис [Подробности]
Ако [Movie format] е в положение [AVCHD 60i/60p] (за 1080 60i-съвместими устройства) или [AVCHD 50i/50p] (за 1080 50i-съвместими устройства), изберете размера на видеоклипа от опцията [Movie Quality]. Ако [Movie format] е в положение [MP4], изберете размера от опцията [Movie Size].

#### Качество на видеоклипа (формат на записа: [AVCHD 60i/60p] (за 1080 60i-съвместими устройства) или [AVCHD 50i/50p] (за 1080 50i-съвместими устройства))

1. MENU [Movie Quality] желан режим

Видеоклиповете, записани в този формат, се запазват в AVCHD формат с приблизително 60 полета/сек (за 1080 60i-съвместими устройства) или 50 полета/сек (за 1080 50i-съвместими устройства) в свързващ формат и с Dolby Digital звук.
В противен случай видеоклиповете, записани в този формат, се запазват в AVCHD формат с приблизително 60 полета/сек (за 1080 60i-съвместими устройства) или 50 полета/сек (за 1080 50i-съвместими устройства) в прогресивен режим и с Dolby Digital звук.

| Качество на видеоклипа | Средна скорост за пренос на данни | Описание
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Записва с най-доброто качество на картината и размер от 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Записва с високо качество на картината и размер от 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Записва с високо качество на картината и размер от 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Записва със стандартно качество на картината и размер от 1440×1080 (60i/50i)

#### Размер на видеоклипа (формат на записа: MP4)

1. MENU [Movie Size] желан размер

Видеоклиповете, записани с този фотоапарат, се запазват в MPEG-4 формат с приблизително 30 кадъра/сек (за 1080 60i-съвместими устройства) или приблизително 25 кадъра/сек (за 1080 50i-съвместими устройства) в прогресивен режим и с AAC звук, mp4 формат.

| Качество на видеоклипа | Средна скорост за пренос на данни | Описание
| MP4 12M | 12 Mbps | Записва с размер 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Записва с размер 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Записва с размер VGA

Забележки

- Когато изберете размер [MP4 3M], се заснемат телеснимки.

- Видеоклиповете, записани с качество на изображението [AVC HD 28M (PS)], не могат да се записват на диск със същото качество. Преобразувайте изображенията, като използвате софтуера “PMB” преди да ги запазите на диск.
  Не можете да създавате DVD или AVCHD дискове от видеоклипове, записани с [AVC HD 24M (FX)] качество. Запазете видеоклиповете с [AVC HD 24M (FX)] качество на Blu-ray дискове.

Към началото