Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > Запис на поредица от изображения (Burst/Bracket)

## Запис на поредица от изображения (Burst/Bracket)

Можете да изберете Single (единично изображение), Burst или Bracket като режим за запис.

1. Натиснете (Настройки за поредица от изображения) на контролния бутон.

1. Изберете желания режим с контролния диск.

| (Единично изображение) | Фотоапаратът записва едно изображение.
| (Поредица изображения) | Фотоапаратът записва до 10 последователни кадъра с едно натискане, докато задържате бутона на затвора.
| (Експозиционен клин) | Фотоапаратът записва серия от 3 изображения, всяко от които с различна настройка.

Забележки

- Режимът [Flash] е зададен в положение [Off].

- Когато записвате с таймера за самостоятелно включване, ако изберете [Burst], ще се запише поредица от до 10 изображения, а ако изберете [Bracket], ще се запише серия от 3 изображения с различни настройки.

- Когато изберете [Burst], функциите [Focus], [White Balance] и [EV] се регулират за първото изображение и същите настройки се използват за останалите кадри.

- Когато нивото на батерията е ниско или ако капацитетът на вградената памет или картата с памет се запълни, записът на изображения спира.

- Когато записвате на вградената памет, за размер на изображението ще се зададе опцията [VGA].

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои функции или опции в менюто. За подробности вижте "Функции, които не работят за някои режими на запис" [Подробности] и “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Свързани раздели
Интервал при запис на поредица от изображения
Настройка за експозиционния клин
Към началото