Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > Автоматичен фокус

## Автоматичен фокус

Използване на точков AF
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да постигнете точен фокус в режим на автоматично фокусиране.
AF е съкращение от “Auto Focus” (Автоматичен фокус) – функция, която автоматично регулира фокуса.
Избраната рамка-търсач се извежда на екрана.

1. Задайте ключа за зуум/фокус в положение AF/ZOOM.

1. Натиснете бутона FOCUS.

1. Изберете желания режим на контролния бутон.

| (Множествен AF) | Автоматично фокусира върху обект във всички обхвати на рамката-търсач. Когато натиснете бутона на затвора наполовина в режим на запис на снимка, около областта, която е фокусирана, се извежда зелена рамка. Когато функцията Разпознаване на лице е включена, AF работи с приоритет на лицата.
| (Централен AF) | Автоматично фокусира върху обект в центъра на рамката-търсач. Ако използвате заедно с функцията AF заключване, ще можете да композирате изображението както желаете.
| (Точков AF) | Позволява ви да преместите AF рамката-търсач към желаната точка на LCD екрана и да фокусирате върху изключително малки обекти в тесни места.

Забележки

- Когато използвате [Digital Zoom] или [AF Illuminator], настройката на рамката-търсач на AF обхвата става недостъпна и се указва с пунктирана линия. В този случай фотоапаратът фокусира приоритетно върху обекти в или близо до центъра на екрана.

- Ако зададете режим на фокусиране, различен от [Multi AF], не можете да използвате функцията за разпознаване на лица.

- Ако е активирана функцията за проследяващ фокус, фотоапаратът фокусира с приоритет върху обекта, който се следи.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои опции в менюто. За подробности вижте “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

### Използване на точков AF

Тази функция е полезна, когато снимате със статив и ако обектът не е в центъра на рамката.

1. Натиснете контролния бутон, за да регулирате позицията на AF рамката търсач (A), където желаете да фокусирате, и след това натиснете .

Цветът на рамката търсач се променя от жълт в бял.
За да нулирате настройките, отново натиснете в центъра. Можете да регулирате позицията с приближение, като използвате диска за избор.
Забележка

- След като промените начина на фокусиране, зададената AF рамка търсач се изчиства.

Свързан раздел
Проследяващ фокус
Към началото