Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > Проверка на ръчния фокус

## Проверка на ръчния фокус

Ако натиснете бутона FOCUS в режим на ръчно фокусиране, дисплеят ще се увеличи около 7 пъти и можете лесно да потвърдите фокуса

1. Задайте ключа зуум/фокус в положение MF.

1. Натиснете бутона FOCUS, за да увеличите изображението.

Всеки път, когато натиснете бутона FOCUS, зуум скалата се променя както следва:
Пълен дисплей Прибл. ×7 Пълен дисплей

1. Потвърдете и регулирайте фокуса.

1. Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете изображението.

Проверката на ръчния фокус ще приключи, когато натиснете бутона на затвора наполовина.
Забележки

- Когато функцията за проверка на ръчния фокус е активирана, стойностите за скорост на затвора и експозиция не могат да бъдат променяни.

- Изображението се извежда с подходящата светлина независимо от зададената експозиция. Компенсацията на експозицята не се отразява на изведеното изображение; въпреки това тя ще се отрази на записаното изображение.

- Докато дисплеят е увеличен, можете да снимате с бутона на затвора, но фотоапаратът ще запише цялото изведено изображение.

- Не можете да използвате функциите за разпознаване на лица и усмивки.

Към началото